无锡安普机械有限公司_____________________________

返回首页 |  | 公司简介 |  | 型材系列 |  | 型材配件 |  | 产品应用 |  | 在线订单 |  | 联系我们

PRODUCTS INFO
国标型材系列

>> AP20-4系列
>> AP15-6系列
>> AP30-6系列
>> AP60-6系列
>> AP20-8系列
>> AP40-8系列
>> AP80-8系列
>> AP45-8系列
>> AP40×5系列等边角铝系列
欧标型材系列
>> AP30-8系列
>> AP45-10系列
>> AP40-8系列
>> AP80-8系列

型材配件

产品展示 |

型材配件

<<返回主菜单

尼龙底脚

型号 | 型号 | D | d | L | L1 | Lmin | F
1 | JND50-M6 | 50 | M6 | 98 | 28 | 33 | 1000N
2 | JND50-M8 | 50 | M8 | 98 | 28 | 35 | 1500N
3 | JND60-M8 | 60 | M8 | 102 | 32 | 39 | 1500N
4 | JND60-M12 | 60 | M12 | 102 | 32 | 43 | 2000N
5 | JND80-M12 | 80 | M12 | 108 | 38 | 49 | 2500N

用途:用于框架底部的支撑,减振性能好,具有自动调位作用,允许最大倾角15度,保证支撑杆垂直,消除支撑杆的弯曲力. 用法:按装配示意图压装.压装时严禁敲击,冬季应在室温下压装.

Website WXANPU 无锡安普机械有限公司 地址：无锡市新区硕放镇 邮编：214142 Tel:0510-85261680 84915680 Http://www.wxanpu.com E-mail:sales@wxanpu.com 版权所有 　无锡安普机械有限公司　　翻版必究